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第一章  询价公告

中国科学技术大学各区供热站房应急设备采购询价公告

经研究决定，现对中国科学技术大学各区供热站房应急设备采购进行询价，欢迎具备资格的供应商参加。

一、项目名称及内容
1. 项目名称：中国科学技术大学2026年供热站房维护保养设备采购
2. 采购人：中国科学技术大学
3 资金来源：自筹，已落实

4. 采购预算（最高限价）：9.34万元
5. 采购需求：

	各区供热站房应急设备采购
	本技术规格所提出的要求是对本次采购货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。供应商可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，否则其响应无效。

除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

采购一批供热站房使用的阀门及疏水器等设备，要求新采购设备与现场原使用设备品牌型号一致，用于供热站房的热水、蒸汽等管道。本次采购非一次性安装设备，供应商应根据采购清单进行供货，供货后应采购单位如要求可提前2小时约定安装，供应商应随时响应。
名  称
设备参数
单位
数 量
位置
对夹式蜗轮蝶阀PN1.6   Dn250
工作介质：热水，工作温度（-40～150℃）安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=646mm
只
2
西区
对夹式硬密封蝶阀PN1.6  DN100
工作介质：热水，工作温度≤150℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=387mm
只
20
西区12+东区8
不锈钢压力表Y100×1.6
工作介质：水，蒸汽工作温度-40～250℃，安装方式：丝扣连接，表盘直径100mm
只
10
西区
法兰不锈钢闸阀PN1.6   DN100
工作介质：热水，工作温度≤200℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=300mm
只
1
西区
不锈钢闸阀 PN1.6  DN150
工作介质：热水，工作温度≤200℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=350mm
只
1
中区低区热水管
法兰铸钢重型截止阀PN2.5   DN300
工作介质：蒸汽，工作温度≤300℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=750mm
只
1
东区
波纹截止阀PN1.6  DN125
工作介质：蒸汽，工作温度≤300℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=400mm
只
3
东区
法兰铸钢消声止回阀PN1.6   DN125
工作介质：热水，工作温度≤150℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=175mm
只
2
东区
对夹式蜗轮蝶阀PN1.6  DN150
工作介质：热水，工作温度≤150℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=388mm
只
1
东区
法兰铸钢浮球式疏水阀PN1.6  DN50
工作介质：蒸汽，工作温度≤300℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=290mm
只
1
东区
法兰不锈钢闸阀PN1.6  DN150
工作介质：热水，工作温度≤200℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=350mm
只
2
中区
不锈钢法兰PN1.6  DN150
工作介质：热水，工作温度≤200℃，安装方式：螺丝连接
只
4
中区
波纹截止阀PN2.5   DN250
工作介质：蒸汽，工作温度≤300℃，安装方式：法兰螺丝连接，阀门长度：L=730mm
只
1
中区
辅材
配件所有设备的安装辅材，含螺丝、钢环垫、金属垫等。
批
1
东+中+西



此次采购报价包括完成本项目所需产品的购买（设计）费、辅材费、安装费、调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
二、供应商资格要求
1. 供应商须具备以下资格：

（1）具备独立法人资格，提供有效营业执照；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
2. 供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供询价截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4. 在询价截止日前3年内，无行贿犯罪、重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

5. 在询价截止日前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、安徽省政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为记录名单。
6. 本项目不接受联合体询价。

三、询价文件的提交时间与地点
1. 提交时限：2026年7月20日10时00分。

2. 提交地点：中国科学技术大学中校区动力保障楼211室。

四、响应文件开启时间及地点
1. 响应文件开启时间：2026年7月20日10时30分。
2. 响应文件开启地点：中国科学技术大学中校区动力保障楼213室。

五、响应文件的提交截止时间
提交响应文件截止时间（响应截止时间，下同）：同响应文件开启时间。

六、联系方式

采购人：中国科学技术大学
地址：合肥市金寨路96号
联系人：吴老师 
联系电话： 0551-63602407
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	中国科学技术大学

	2
	项目性质
	设备采购安装

	3
	采购项目名称
	中国科学技术大学各区供热站房应急设备采购

	4
	采购预算
	￥9.34万元

	5
	资金来源
	自筹

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	采购需求
	具体采购需求详见采购需求。

	8
	交货期
	合同签订后30个日历日内，完成方案设计、安装、调试、验收工作。具体详见采购需求。
是否允许负偏离：☑不允许   □允许

	9
	交货地点
	中国科学技术大学，采购人指定地点

	10
	付款方式
	项目供货完成并安装完毕，正式验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的100%；付款前乙方须向甲方提供全额的正规增值税专用发票。

是否允许负偏离：☑不允许   □允许

	11
	供应商资格要求
	见询价公告

	12
	是否接受联合体响应
	☑不接受   □接受

	13
	样品
	是否要求供应商提交样品：☑否   □是

	14
	响应报价包括的内容
	响应报价包括所投服务从开发至验收和售后服务的一切费用（包含系统所需要的相关软件）、设计、劳务、管理费、利润、税金、其他技术服务及质保期服务费等，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

	15
	响应报价的其他要求
	除询价文件另有规定外，供应商所报的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。

	16
	响应文件有效期
	90日历天（从提交响应文件截止之日算起）

	17
	响应文件签字盖章要求
	符合询价文件规定的响应文件格式要求

	18
	响应文件要求
	1、供应商应在投标截止时间前通过邮寄或现场提交响应文件；
2、供应商需要1份纸质响应文件。
3、报价文件密封提交，封袋上写明项目名称和报价单位名称，并在密封处加盖投标单位法人公章。报价文件内页须每页加盖公章，禁止胶订。


第三章  采购需求

本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优或者性能实质上不低于本需求的技术方案或者设备配置（提供相应技术证明资料），此方案或配置须经询价小组审核认可。

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经询价小组审核认可。

本采购需求中如涉及品牌型号的均为参考，并无限制性，供应商可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。

一、总体要求
1.响应总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。

2.供应商提供的物品必须是厂商原装全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家标准及用户提出的有关质量标准的设备。

3.供应商响应时所采用的设备如在合同签订后实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则供货时供应商必须用该厂家的最新产品提供给采购人，其性能指标不得低于响应时所提供的设备（提供相关证明材料，经采购人认可后方能继续实施项目，否则由此引起的一切后果，供应商责任自负），并且价格不变。

4.采购人有权对成交供应商所提交的设计方案和响应产品进行测试，符合要求后才能进入项目安装阶段，如果测试达不到响应技术需求，则视为成交供应商的技术能力达不到本项目技术需求，采购人有权拒绝签订合同，并给予 15 个日历天整改期限，超过整改期，测试仍未达到本项目技术需求，则取消成交供应商资格，采购单位重新组织采购，测试及整改过程所产生的费用由成交供应商承担，成交供应商应承担相应法律责任。

5.供应商所提供的设备必须是未使用过的全新产品，成交供应商需随设备装箱提供制造厂的生产许可证、型式试验报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

6.供应商必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于采购文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，供应商有责任给予补充。

二、可靠及安全性需求

供应商须提供承诺函，承诺响应时所提供主要产品厂家产品必须安全稳定，在近三年内无省级及以上政府部门的通报事迹。

三、设备安装、测试与验收要求

1.安装要求
（1）供应商需向采购人提供本项目采购的所有设备的安装和维护服务的全部内容，若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

（2）要求供应商需具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（3）供应商需本着认真负责态度，组织技术队伍，做好响应的整体方案。

（4）所有设备均需由供应商送货上门并安装调试，采购人不再支付任何费用。

（5）自设备安装工作一开始，供应商需允许采购单位的工作人员一起参与设备的安装、测试、诊断及解项目决遇到的问题等各项工作。
2.测试要求

（1）开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时需完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，供应商需对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入需立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（2）系统测试

1）测试：产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。

2）设备运行正常，均达到采购文件要求的功能、性能和产品技术规格中的性能要求，测试通过。

3）如系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合响应文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使项目用单位有权拒收并要求赔偿。

4）供应商需负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安项目装、验收报告等文档，电子及纸质许可证交付设备使用单位。

（3）验收要求

1）产品到货后安装前采购人须对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、项目随箱介质等）验收。

2）供应商需负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书（包括设备配置信息）、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册，交付设备使用单位。

3）设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由成交供应商提供。

4）成交供应商要承担合同履行时所要尽的一切保密义务。成交供应商对项目实施过程中的资料、数据项目进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。

5）供应商应在响应文件中，提交详细描述验收的组织和实施办法、用户验收条件等。

四、售后服务

	序号
	内容
	说明和要求

	1
	包装

运输
	（1）成交供应商负责将货物材料，货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）所有货物在开箱时必须完好，无破损，数量、质量及性能要求与合同和询价响应详细参数一致。

（3）提供有关货物的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。

	2
	安装要求
	设备需求中所列参数需求为基本要求，进行现场安装时可能涉及管道的调整和焊接，此项费用包含在报价文件中。

	3
	售后条款
	成交供应商在安装产品和保修期内的维修中对采购人的管理人员进行培训，提供 24 小时急修服务，接到急修通知，按规定时间到达。

	4
	质保要求
	质保期2年，若设备原厂质保期小于要求的2年质保年限，由供应商负责购买原厂延长服务,采购方不再另外支付金额。


第四章  评审办法及废标
1． 本次询价活动将采用最低评标价法方法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价公告实质性要求（包含资格条件、采购要求、质量、功能要求等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则以评委抽签排出成交候选顺序。

2． 在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足三家，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）供应商的报价超过预算金额，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3. 确定成交人与签订合同

1、经询价小组评审确定的成交候选人名称和成交金额，由采购人予以告知。

2、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同，双方签订并经采购人见证后生效。

3、采购双方必须严格按照询价公告及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

4、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

4. 澄清及变更

询价公告如有澄清及变更，采购人将以答疑文件形式发布，请供应商及时关注。

5. 其它

本询价公告的最终解释权归采购人所有。
第五章   合同主要条款（参考）
采购合同
	甲方:中国科学技术大学
	合同编号: 

	乙方:                
	签订地点:合肥市包河区


为明确双方权利义务，甲方和乙方一致同意按照《中华人民共和国民法典》等有关中国法律、法规的规定签订本合同，以兹共同遵守。
一、标的物
	货物名称
	品牌、规格型号、技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额            （元）

	
	 
	
	
	
	

	合同总金额
	人民币（大写）
	¥  


本金额为甲方指定地点交货、人民币完税价格，包含将合同货物运抵甲方指定地点的运输及保险费用、安装、集成、售后服务等费用，除双方另有约定外，甲方不再支付其他任何费用。
二、质量标准
1．乙方保证所提供的货物为全新合格标准正品，所有产品均符合国家和行业相关技术规范要求以及甲方的特殊质量要求。乙方应保证属于合法销售的产品，资料齐全（包含出厂检验报告、合格证、使用手册等其他相关资料），包装完整。
2．因为甲方对于乙方行业内的惯例和具体规范存在信息差异，乙方知悉并保证乙方具有履行本合同的全部合法资质，包括但不限于标的采购、运输、安装、维修以及其他履行本合同所需要的全部资质。乙方应当如实的向甲方提供履行合同需要的资质证书等文件，因为乙方故意或者疏忽隐瞒或伪造资质证书的，由乙方承担由此导致的全部损失。
三、付款方式 :第    种方式      
1．货到验收合格且收到全额发票后甲方于   日内支付全部款项。
2．甲方预付合同总金额的   %即人民币      元整（¥         ），货到验收合格且收到全额发票后甲方于   日内付清尾款即人民币       元整（¥          ）。
3.（1）供货完成并安装完毕，系统调试结束并初验合格后试运行30天，30天后正式验收，正式验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的95%。付款前，乙方须向甲方提供全额的正规增值税专用发票。
（2）余款作为质量保证金，待质保期结束且双方无异议并扣除因乙方原因造成的质量问题而由甲方或委托他人进行维护的费用后支付（无息）
四、开票
乙方提供合法有效的增值税发票，随货物送达或邮寄至甲方指定地点，甲方开票信息详见签署页。   
五、交货时间及运输方式
1．乙方于合同生效之日起     日内将货物送达至甲方指定地点。
2．乙方负责运输，费用由乙方承担。
收货地址:                                            
收货人:            ，联系电话:                      。
3．乙方所供设备的包装应足以经受本合同约定的运输方式和保管方法将设备运至前款所约定的交货地点而不受损害，包装物不回收。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。
六、验收
验收期间，货物数量、规格型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
七、售后服务
产品质保期为    个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
八、违约责任
1．排除不可抗力因素，如甲方未能按照本合同约定的时间与金额支付货款的，应每天按逾期支付金额的 0.5% 向乙方支付违约金，违约金上限为合同总金额的 30% 。
2．排除不可抗力因素，如乙方未能按照本合同约定及时有效交付货物或提供服务的（包括验收不合格的情况），应每天按逾期交付货物金额的 0.5% 向甲方支付违约金。如违约行为超过 10日，甲方有权无条件解除本合同或部分退货，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。
3．验收期间出现产品质量问题而需更换新产品重新发货的，若乙方所提供的新产品仍检验不合格，甲方有权无条件退货，乙方应无条件返还甲方已支付的全部款项并支付合同总金额 30%的违约金给甲方。
4．若因乙方提供的货物引发任何第三方纠纷，乙方承担全部的赔偿责任。
5．合同履行期间若乙方违约的，甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、担保费等费用将全部由乙方承担。
九、不可抗力
1．若因发生不可抗力的原因导致乙方不能按合同约定期限交付货物的，应自不可抗力发生之日起 3日内书面通知甲方中止合同履行，并于 7日内提供相关证明，直至不可抗力结束后继续合同的履行。
2．若不可抗力持续时间超过30日，甲方可单方面提出合同的解除，双方达成书面协议终止本合同的履行，乙方于 3日内退还甲方已支付的全部款项。
十、安全生产管理
1．乙方如果需要相关的安全防护措施，应当积极地以书面方式向甲方提请支持；如果乙方没有以书面的方式提请甲方支持，视为不需要甲方提供特别的安全保护措施，甲方已经尽到了所有的安全保护义务，合同履行过程中的安全责任均由乙方自行承担。
2．乙方在货物运输、搬运、安装及调试等过程中因操作不当造成甲方财产损失的应承担赔偿责任。
十一、争议解决方式
双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、附则
1．甲、乙双方均需对合同签订与履行的过程中知悉的对方保密信息承担保密责任，不得以任何理由截取、存留，向第三方提供对方保密信息。
2.任何根据本合同发出的纸质版文件、通知和法律文书，双方均应以面呈、快递或邮寄挂号信的方式送达至本合同载明的地址，付邮三日后即视为文件、通知和法律文书已经通知并送达对方。若联系地址变更的，应在一周内函告对方，否则按原联系地址发送文件三日后视为送达。如发生诉讼，该送达地址视为法院的送达地址。
3．本合同自双方法定代表人或委托代理人签章并加盖单位公章或合同专用章时生效，直至双方均将合同义务和责任履行完毕为止。本合同双方签字盖章日期即为本合同的生效日期，如双方签字盖章日期不一致时，以最后签字盖章方的签字盖章日期为合同的生效日期。如有未尽事宜，双方应在本合同达成的原则基础上以补充协议的方式达成共识，补充协议不得与本合同相抵触，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
4. 下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于:①甲方的采购文件；②乙方提供的响应/报价文件；③乙方服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。合同与其他附件有冲突时以合同文本为准；附件之间有冲突时，顺序在先的附件有优先解释权。
5．本合同壹式【伍】份，甲方执【肆】份，乙方执【壹】份，具有同等法律效力。
（以下为签署页，无正文）
	甲方（盖章）:中国科学技术大学
	乙方（盖章）: 

	统一社会信用代码:12100000485001086E
	统一社会信用代码:

	地址:安徽省合肥市金寨路96号
	地址: 

	银行账户:184203468850
	银行账户:

	开户银行:中国银行合肥蜀山支行营业部
	开户银行:  

	法定代表人或
委托代理人（签章）:
	法定代表人或
委托代理人（签章）:

	合同申请人（签章）:
	

	签订日期:       年     月    日
	签订日期:       年     月    日


附件
采购清单及技术参数
第六章  响应文件格式（参考）
中国科学技术大学各区供热站房应急设备采购项目
响
应
文
件
供应商:                      （盖单位章）                         
法定代表人或其委托代理人:      （签字或盖章）                     
日  期:       年      月     日

附件一：响应函
响应函

致：中国科学技术大学
我方已仔细研究了中国科学技术大学各区供热站房应急设备采购项目询价文件的全部内容，包括全部澄清、修改、答疑和补充文件，接受你方在询价文件中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的响应报价，按照合同的约定履行合同义务。

我方承诺在询价文件规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件。如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担，我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。
我方同意按照你方要求提供与我方参与询价有关的一切数据或资料。

我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

我方同意询价公告规定的免费质保期及付款方式。
 如我方被确定为成交供应商：

我方承诺在询价文件规定的期限内与你方签订合同；

在签订合同时不向你方提出附加条件；

我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
9. 其他补充说明:                                               

供应商：                                （盖单位章） 

地址                       邮编                      
电话                        电子邮箱                  
       年     月       日

附件二：法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称:                                                        

单位性质:                                                         

地    址:                                                         

成立时间:       年   月    日 

经营期限:                                                          
姓名:        性别:    年龄:   职务:        

系                                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商:           （盖单位章）
       年   月    日
附:法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	身份证正面
	身份证反面


法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改      （项目编号）的       （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人:              性别:     年龄:     

身份证号码:                    职务:      

联系电话：                                
供应商:                            （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）:                   （签字或盖章）

授权委托日期:            年        月       日

附:法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

	身份证正面
	身份证反面


附件三：响应报价一览表 

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	中国科学技术大学各区供热站房应急设备采购项目

	2
	响应报价
	大写：                 元

小写：                 元

	3
	响应有效期
	90日历天

	4
	质量服务
	完全响应询价文件要求

	5
	合同形式
	完全响应询价文件要求

	6
	付款方式
	完全响应询价文件要求

	7
	备注
	


供应商：                       （单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:             （签字或盖章）
      年   月   日

附件四：实质性要求响应/偏离表

实质性要求响应/偏离表
	序号
	产品名称
	采购人要求规格型号（服务要求）
	供应商响应
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	□无偏离

□正偏离

□负偏离
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


供应商承诺：除技术规格响应/偏离表列出的偏差外，供应商响应询价文件的全部要求。

分项报价响应表

单位：人民币元
	序号
	分项名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	报价总计（大写）：
	
	
	


备注：
（1）请投标单位就所投产品的名称、数量、报价等内容按照以上格式认真、详细、逐项填写，不得漏项缺项，如不按照要求填写责任自负。
（2）若供应商提供的设备技术及参数要求低于采购人需求，则响应文件作无效处理。
附件五：其他文件
提供如下文件：
1、营业执照复印件或影印件；
2、无失信证明；
3、承诺产品可靠性说明；
4、供应商认为需要提供的其它说明和资料。
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